**梳 毛 机 采 购**

**项 目 要 求**

项 目 名 称： 梳毛机采购

备 案 文 号： 项目流水号[2020]08394号

文 件 编 号： FS00105

采 购 人：内蒙古自治区人民医院

二〇二〇年十一月

采购内容与技术服务相关要求

**一、项目名称：**梳毛机采购

**二、预算总价（元）:** 45000元/台（**报价不得超出预算金额**）

**三、项目范围/内容/规模/概况：**

本项目为内蒙古自治区人民医院梳毛机采购,数量：一台。

**四、投标人资质要求：**

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中的规定；

2、供应商必须具备独立法人资格，营业执照具有以上采购内容的经营范围；

3、近三年内在经营活动中没有重大违法记录。

4、本项目不接受联合体投标。

**五、技术参数要求：**

本机适用于加工棉纤维和化学纤维、线头、下脚料等，进行开松分梳除杂，然后分梳成棉网。

机别：右手（站在机前面对道夫）

机幅：1020毫米、1550毫米，（适用棉卷规格）

锡林工作直径： Φ 1289mm

锡林速度（选用）：360转/分，428转/分，520转/分，

道夫工作直径： Φ 707mm

道夫速度：20-40转/分 r.p.m

牵伸倍数：15%

电动机：主电机4.5kw、5.5kw

道夫电机： 0.75kw

占地面积：（长\*宽）3684\*2009.5mm、2600mm

重量：4吨、4.5吨

生产能力：30-120公斤/2小时

**梳棉机的结构：**

1、预梳部分，包括刺辊、给棉罗拉、给棉板、除尘刀和小漏底等部件；

2、主梳部分，包括锡林、盖板、道夫和大漏底等部件；

3、成条部分，包括剥棉罗拉、嗽叭口、大压辊和圈条器等部件。

**六、采购项目具体要求：**

1.交货期：合同签订后 7 日内到货安装、调试、培训。

2.调试和交货地点：采购人指定地点。

3.验收：供应商负责货物的安装、调试，保证机器正常运行使用；供应商应委派专人负责现场验收并提供此批次货物产品检测报告，报告为国家认可的质检资质部门出具的检测报告。验收过程中货物存在故障或缺陷，采购人有权要求无条件更换，若存在故障或缺陷问题较多或查实货物为非正品，则一律退货，合同终止。

4.本项目供货、货物安装、调试、运输、保险、装卸、培训等所有与本项目相关的费用都由中标供应商承担，采购方不再另外支付任何费用。

5.提供本地化服务。

6.投标供应商投标文件中须附所提供所有产品的A4纸彩页图样及产品详细的参数及功能介绍，同时（所投货物若有产品介绍手册）单独提供产品介绍手册。

7.供应商在采购人指定地点提供现场培训。

**七、质保期及售后服务要求：**

1、整机质保期要求至少2年，质保期内需提供上门服务；

2、本项目质保期要求为自验收合格之日起计算，在货物质保期内出现影响正常使用的问题，24小时内维修或更换，保证设备正常运行，所发生的费用由供应商承担；若因供应商提供产品质量问题引发事故造成人员伤亡或财产损失的，由供应商承担相应责任。

**八、付款方式：**货到安装并验收合格后支付合同总额90 %货款，余10 %，质保期后付清。

1. **报价表**

供应商名称（加盖公章）

项目名称**：梳毛机采购**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 数量 | 时限 | 总价（元） |
| 1 | **梳毛机采购** | **1台** | 完成 |  |
| 2 | 总报价:大写： 小写： | | |  |

说明:1.所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.报价包括本采购项目货物的供货、运输费、装卸费及售后服务、税金等其他相关费用。

法定代表人或法人授权代表（签字）：

年 月 日