1. 项目名称：消防主机控制面板及按钮、湿式报警阀、消防稳压泵采购及安装
2. 预算金额： 42100 元
3. 资质要求：营业执照经营范围必须包括消防设施施工、维护、保养、检测；消防器材的销售。
4. 交货期：合同签订后1个月内完成所有货物的配送、安装及调试工作。
5. 项目要求：

采购货物明细表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 预算单价 | 预算总价 |
| 1 | 控制面板 | 消防主机型号为：松江2108，与主机相匹配 | 1 | 3000元 | 3000元 |
| 操作按钮 |
| 2 | 湿式报警阀 | DN150 国标 额定压力1.6MPa | 5 | 3500元 | 17500元 |
| 3 | 多级消防  稳压泵 | 国标 功率1.5kw  转速2900r/min  口径DN25mm | 4 | 5400元 | 21600元 |

1.乙方投标报价包括供货、运输、安装、调试、维保、人工等全部费用。乙方负责免费安装同时负责安装过程中所使用的全部安装辅料。

2.所有产品必须提供相关检测报告。

3.投标人自行现场踏勘

4.质保期自验收合格之日起3年。质保期内货物出现任何故障乙方负责免费更换，质保期内货物使用出现任何问题，乙方需在2小时内到场解决。

5.验收办法：所有设备安装调试稳定运行15天后进行验收。

六、付款方式：所有货物运送至采购人指定地点并验收合格后采购人向中标供应商支付合同金额90%的款项，余10%在验收合格1年后付清。

**报价表**

供应商名称（加盖公章）

项目名称：厨宝采购

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 交货期 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 控制面板 |  |  | 1套 |  |  |  |
| 操作按钮 |  |  |  |  |  |
| 2 | 湿式报警阀 |  |  | 5个 |  |  |  |
| 3 | 多级消防  稳压泵 |  |  | 4个 |  |  |  |
|  | 投标总报价:大写： 小写： | | | | | | |

说明:1.所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.投标报价包括供货、运输、安装、调试、维保、人工等全部费用。乙方负责免费安装同时负责安装过程中所使用的全部安装辅料。。

法定代表人或法人授权代表（签字）：

年 月 日